附件1

社会投资市政公用接入外线工程

并联办理办事指南

市政公用接入外线工程实行分类审批，即并联审批和非禁免批。按照《北京市人民政府行政审批制度改革办公室关于印发<进一步提升市政公用接入水平更好服务市场主体工作方案>的通知》（京审改办函〔2021〕2号）相关要求，符合适用范围的社会投资市政公用接入外线工程，规划许可、占掘道路、占道施工、城市绿地树木审批和施工许可实行并联审批。对符合市政公用接入外线工程“非禁免批”适用情形的，免除行政许可。

一、关于并联审批

（一）适用范围

适用于本市社会投资的申请供水、电力、燃气、供热、排水、通信、有线电视等，从市政公用支管线到产权分界点的市政公用接入地下管线工程（不含架空线路，不含“非禁免批”禁止区域道路范围）。其中：

1.供电：电压等级在10千伏及以下，其中低压报装容量不大于160千瓦。

2.供水：管径 DN 300 毫米及以下，且管线接入长度 150 米及以内。

3.排水：管径 DN500 毫米及以下。

4.供气：压力等级为中压 A 及以下且管表 DN500 毫米及以下。

5.供热：管径 DN500 毫米及以下。

6.通信：规模 24 孔及以下。

7.歌华有线：长度小于 200 米的新建商品住宅小区。

（二）并联审批不适用情形

1.城市主干道、快速路、国省干线公路。

2.新、扩、改建交付使用后5年内、大修竣工后3年内的城市道路、公路。

3.毗邻长安街及其延长线、中轴路及其延长线和天安门广场、机要单位周边30米范围。

4.暗挖、顶管、拉管穿越既有城市道路。

5.古树名木的保护范围（树冠垂直投影外延5米范围内），移伐高大乔木（胸径20厘米以上）。

二、关于“非禁免批”

（一）“非禁免批”适用情形

1.符合接入低压燃气或供排水管线长度不大于200米，且开挖、占用道路（城市道路、公路）和临时占用绿地长度不大于100米的“三零服务”项目，其中新接入管道天然气的，设计压力10千帕以下（不含10千帕），接入管线直径不大于10厘米；供水管径不大于4厘米；排水管径不大于50厘米。工程由市燃气集团所属公司、给排水市政公用企业负责建设。

2.符合电压等级在10千伏以下（不含10千伏），报装容量不大于160千瓦，管线长度不大于150米（不包括电力井室），开挖道路（城市道路、公路）和临时占用绿地长度小于100米的市政接入电力工程。工程由国网北京市电力公司统一负责建设。

3.5G基站、城市照明、公交站台综合改造电力接入工程行政审批；10千伏以下低压接电按照“非禁免批”执行，10千伏高压接电按照“并联办理”。

（二）“非禁免批”禁止区域道路

市政公用接入外线工程“非禁免批”禁止区域道路以《进一步提升市政公用接入水平更好服务市场主体工作方案》（京审改办函〔2021〕2号）之附件2：《北京市市政公用接入外线工程“非禁免批”禁止区域道路名单》和《北京市市政公用接入外线工程“非禁免批”第二批禁止区域道路名单（公路部分）》（京审改办函〔2021〕4号）附件为准。

三、市政公用接入外线工程并联办理

（一）在线申请

申请单位登陆北京市投资项目在线审批监管平台（网址：http://tzxm.beijing.gov.cn/），依次点击：市政交通基础设施工程、社会投资市政公用接入外线工程（并联办理）进行在线申请，提交符合申报要求的电子设计图纸、组织方案等申请材料。在线申请提交后，系统自动提示“受理成功”（包括受理号码、受理时间、受理事项等基本信息），并以短信方式告知委托代理人。

市政公用接入外线工程并联办理试行全程网办，此申请窗口不受理单一事项申请。

（二）申请材料

市政公用接入外线工程并联办理适用《建设项目办理申请表》-社会投资市政公用接入外线工程-规划许可、占掘道路、占道施工、城市绿地树木审批、施工许可并联办理（不含“非禁免批”禁止区域道路范围，表SSW-23）。

申请单位根据市政公用接入外线工程的实际情况，如不涉及或无需办理城市绿地树木审批和施工许可的，则不勾选相应许可申请。国网北京市电力公司以外申请电力工程外线接入并联办理的暂不选择施工许可。

申请单位如实填写《建设项目办理申请表》并按照申请材料要求提交设计图纸和相关方案等申请材料。工程如涉及穿越（占用）水务 、铁路、城市轨道或土地权属单位等重要节点的，申请单位需在申请表中如实填写，并承诺在施工前取得相关行政许可或同意意见；未取得的，不得开工建设。

（三）办理规则

市政公用接入外线工程的并联办理为区级依申请行政许可事项，涉及工程规划许可、占掘道路、占道施工、城市绿地树木审批、施工许可5项行政许可事项。自受理之日的下一个工作日开始计时，在2个工作日内作出行政许可决定。

（四）行政许可决定的“电子证照”

市政公用接入外线工程并联办理试行电子申报，各办理事项的行政许可决定核发电子文件。办理时限内系统自动以短信方式告知委托代理人，申请单位在“工程建设项目证照库”自行下载打印。

1. 市政公用接入外线工程并联办理申请材料

 市政公用接入外线工程并联办理包括基本申请材料和各办理事项申请材料。

（一）基本申请材料

1.《建设项目办理申请表》（社会投资市政公用接入外线工程——规划许可 占掘道路 占道施工 城市绿地树木审批 施工许可合并办理）（表SSW-23）（上传原件扫描件PDF格式1份）；

2.《建设项目法定代表人授权委托书》（上传原件扫描件PDF格式1份）及委托代理人居民身份证（上传身份证正反面原件扫描件1份，电子证照核验身份信息）。

（二）建设工程规划许可证（市政交通基础设施工程）

具有资质的设计单位出具设计图纸（PDF格式1套），另附相同总平面图（BDB+PDF格式1份）。

【设计图纸应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）中初步设计文件编制深度要求；电力、电信可参照执行，并满足行业规定的深度要求】

（三）占掘道路许可

1.城市道路占掘路许可

工程施工组织方案（包括施工地域图、施工平面图、交通导行方案、夜间施工方案、挖掘回填专项方案、既有设施保护方案、应急预案、防汛职责、冬季施工质量占掘道路许可保障职责、掘路范围内检查井治理措施）（加盖施工单位公章，上传原件扫描件PDF格式1份）；

2.公路占掘路许可

（1）施工方案施工设计图（含平面图、立面图、断面图）、交通组织和作业方案、雨季防汛措施或冬季施工措施、保障公路及其附属设施安全和通行安全的防护、监测措施及应急预案（原件扫描件PDF格式1份）；

（2）保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告（原件扫描件PDF格式1份）。

（四）影响交通安全占道施工许可

施工期间交通组织方案（含交通组织方案；地理位置图；现场照片；占用道路交通组织示意图；施工导行交通组织示意图（符合中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768. 4-2017）和中华人民共和国公共安全行业标准《道路作业交通安全标志》(GA1S2-1998 )；施工现场交通安全设施设置说明；施工现场交通维护人员岗位设置说明；施工现场安全负责人值班表及联系方式，施工组织设计、施工工艺，简要说明挖掘道路的还需提供施工横、纵剖面示意图；加盖施工单位公章）（原件扫描件PDF格式1份）。

（五）工程建设涉及城市绿地树木审批（社会投资项目）

1.临时占用城市绿地及移伐树木位置图（在总平面图上标出占用绿地及树木位置的矢量信息，原件PDF格式1份）；

2.树木移植方案及绿地恢复协议或占用园林绿化资源承诺书（明确临时占用绿地的时间，涉及移植要明确移植和恢复绿化的具体时间及措施，加盖建设单位公章）（原件扫描件PDF格式1份）。

（六）建筑工程施工许可证（市政基础设施工程）

1.建筑施工企业确认文件（原件扫描件PDF格式1份）：含施工合同协议书，必须招标项目提供中标通知书，非必须招标项目提供《直接办理施工许可证承诺书》；

2.建设项目法人承诺书（原件扫描件PDF格式1份）